0 10 20 30 40 50 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 prior OC391-FC1

node number amplitude (m)

M2 clim Z0 clim

0 10 20 30 40 50 0 0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02 first inv.OC391-FC1

node number

M2 Z0

0 10 20 30 40 50 0

0.005

0.01

0.015 second inv.OC391-FC1

node number

M2 Z0

0 10 20 30 40 50 0

50

100

150

200

250

300

350 M2 inv. phase OC391-FC1

node number phase

M2, inv1 M2, inv2