VPR II CHL: on 2019-07-10 (TN368)
from Andrew Hirzel
Chl = 6*(fluo/1000-0.068)

ECO Triplet:
ECOchl = (epochl_counts - 67)*0.0119

Combo:
18 = backscatter
20 = Chl
22 = CDOM